产品名称：RD52002M金壳黑面金带
产品型号：RD52002M-B
机芯类型：石英机芯
机芯品牌：晨龙
机芯型号：Touch Screen
机芯产地：中国
电池寿命：2年
表壳材质：合金
手表厚度：9 毫米
表壳尺寸：42 毫米
表带材质：精钢
表带长度：255 毫米
表带宽寸：20 毫米
手表重量：76克
玻璃材质：矿物质强化玻璃
玻璃尺寸：40 毫米
显示方式：数字
防水：3ATM
特殊功能：
	日历,24小时,夜光,
手表简介：
	LCD时间显示
30米生活动防水，免除碰水摘表的麻烦
表壳使用金属材质，IP环保真空电镀，着色更持久
不锈钢米兰网带，真空电镀，更耐用更柔软更有质感
自动灭屏，更省电，轻触显示，更方便
以下是英文内容
RD52002M G-BK-G
Model：RD52002M-B
Band Material：stainless steel
Movement Type：Quartz
Movement Band：BJ
Movement Model：Touch Screen
Battery Life：2 years
Case eMaterial：Alloy
Case Diameter：42 mm
Watch Thickness：9 mm
Strap Width：20 mm
Strap Lenght：255 mm
Weight：76 g
Crystal Material：矿物质强化玻璃
Crystal Size：40 mm
Display：数字
Waterproof：3ATM
Function：
	日历,24小时,夜光,
Description：
	LCD时间显示
30米生活动防水，免除碰水摘表的麻烦
表壳使用金属材质，IP环保真空电镀，着色更持久
不锈钢米兰网带，真空电镀，更耐用更柔软更有质感
自动灭屏，更省电，轻触显示，更方便
