
产品名称：RD611265M银壳白面银带
产品型号：RD611265M-A
机芯类型：石英机芯
机芯品牌：晨龙
机芯型号：PE805-2
机芯产地：中国
电池寿命：3年
表壳材质：合金
手表厚度：11.5毫米
表壳尺寸：43毫米
表带材质：实心精钢
表带长度：240毫米
表带宽寸：22*20毫米
手表重量：96克
玻璃材质：矿物质强化玻璃镜面
玻璃尺寸：39毫米
显示方式：指针
防水：3ATM
特殊功能：
    日历,24小时,夜光,
手表简介：
    日历,24小时,夜光,计时,
以下是英文内容
prod.ProdName RD611265M SS-WT-SS
Model：RD611265M-A
Band Material：Solid Stainless Steel
Movement Type：Quartz
Movement Band：SUNON
Movement Model：PE805-2
Battery Life：3 years
Case eMaterial：Alloy
Case Diameter：43 mm
Watch Thickness：11.5 mm
Strap Width：22*20 mm
Strap Lenght：240 mm
Weight：96 g
Crystal Material：矿物质强化玻璃镜面
Crystal Size：39mm
Display：指针
Waterproof：3ATM
Function：
    日历,24小时,夜光,
Description：
    日历,24小时,夜光,计时,