
产品名称：RD812052M银间金壳亮灰面银间金带
产品型号：RD812052M-C
机芯类型：石英机芯
机芯品牌：晨龙
机芯型号：PE902
机芯产地：中国
电池寿命：2年
表壳材质：合金
手表厚度：11.5毫米
表壳尺寸：45毫米
表带材质：精钢
表带长度：240毫米
表带宽寸：22*20毫米
手表重量：155克
玻璃材质：矿物质强化玻璃镜面
玻璃尺寸：36毫米
显示方式：指针
防水：3ATM
特殊功能：
    日历,24小时,夜光,计时,
手表简介：
    日历,24小时,夜光,计时,
以下是英文内容
prod.ProdName RD812052M S/G-LIGHTGREY-S/G
Model：RD812052M-C
Band Material：Stainless Steel
Movement Type：Quartz
Movement Band：SUNON
Movement Model：PE902
Battery Life：2 years
Case eMaterial：Alloy
Case Diameter：45 mm
Watch Thickness：11.5 mm
Strap Width：22*20 mm
Strap Lenght：240 mm
Weight：155 g
Crystal Material：矿物质强化玻璃镜面
Crystal Size：36mm
Display：指针
Waterproof：3ATM
Function：
    日历,24小时,夜光,计时,
Description：
    日历,24小时,夜光,计时,