产品名称：RD82001M玫壳蓝面蓝带
产品型号：RD82001M-B
机芯类型：石英机芯
机芯品牌：晨龙
机芯型号：PE902
机芯产地：中国
电池寿命：2年
表壳材质：合金
手表厚度：12 毫米
表壳尺寸：45 毫米
表带材质：精钢
表带长度：240 毫米
表带宽寸：22 毫米
手表重量：101克
玻璃材质：矿物质强化玻璃镜面
玻璃尺寸：40 毫米
显示方式：指针
防水：3ATM
特殊功能：
	日历 码表 24小时 夜光 
手表简介：
	运动计时五针表立体字面超薄设计扣子易调节走时精准
以下是英文内容
RD82001M RG-BL-BL
Model：RD82001M-B
Band Material：Stainless Steel
Movement Type：Quartz
Movement Band：CHENLONG
Movement Model：PE902
Battery Life：2 years
Case eMaterial：Alloy
Case Diameter：45 mm
Watch Thickness：12 mm
Strap Width：22 mm
Strap Lenght：240 mm
Weight：101 g
Crystal Material：矿物质强化玻璃镜面
Crystal Size：40 mm
Display：指针
Waterproof：3ATM
Function：
	日历 码表 24小时 夜光 
Description：
	运动计时五针表立体字面超薄设计扣子易调节走时精准
