产品名称：RD83003M金壳金面黑带
产品型号：RD83003M-D
机芯类型：石英机芯
机芯品牌：晨龙
机芯型号：PE903
机芯产地：中国
电池寿命：2年
表壳材质：合金
手表厚度：12 毫米
表壳尺寸：45 毫米
表带材质：皮带
表带长度：220 毫米
表带宽寸：22 毫米
手表重量：59克
玻璃材质：矿物质强化玻璃
玻璃尺寸：45 毫米
显示方式：指针
防水：3ATM
特殊功能：
	日历 计时码表 码表 24小时 夜光 计步 
手表简介：
	30米生活动防水，免除碰水摘表的麻烦
以下是英文内容
RD83003M G-G-BK
Model：RD83003M-D
Band Material：Leather Band
Movement Type：Quartz
Movement Band：CHENLONG
Movement Model：PE903
Battery Life：2 years
Case eMaterial：Alloy
Case Diameter：45 mm
Watch Thickness：12 mm
Strap Width：22 mm
Strap Lenght：220 mm
Weight：59 g
Crystal Material：矿物质强化玻璃
Crystal Size：45 mm
Display：指针
Waterproof：3ATM
Function：
	日历 计时码表 码表 24小时 夜光 计步 
Description：
	30米生活动防水，免除碰水摘表的麻烦
