产品名称：RD83008M玫间黑壳黑面黑带
产品型号：RD83008M-A
机芯类型：石英机芯
机芯品牌：晨龙
机芯型号：1
机芯产地：中国
电池寿命：2年
表壳材质：合金
手表厚度：14 毫米
表壳尺寸：46 毫米
表带材质：硅胶带
表带长度：255 毫米
表带宽寸：24 毫米
手表重量：120克
玻璃材质：弧形矿物质强化玻璃
玻璃尺寸：44 毫米
显示方式：指针
防水：3ATM
特殊功能：
	日历 计时码表 24小时 夜光 
手表简介：
	30米生活动防水，免除碰水摘表的麻烦
以下是英文内容
RD83008M  RG/BK-BK-BK
Model：RD83008M-A
Band Material：Silicone
Movement Type：Quartz
Movement Band：CHENLONG
Movement Model：1
Battery Life：2 years
Case eMaterial：Alloy
Case Diameter：46 mm
Watch Thickness：14 mm
Strap Width：24 mm
Strap Lenght：255 mm
Weight：120 g
Crystal Material：弧形矿物质强化玻璃
Crystal Size：44 mm
Display：指针
Waterproof：3ATM
Function：
	日历 计时码表 24小时 夜光 
Description：
	30米生活动防水，免除碰水摘表的麻烦
