产品名称：RD83008M白间黑壳黑面黑带
产品型号：RD83008M-B
机芯类型：石英机芯
机芯品牌：晨龙
机芯型号：PE902
机芯产地：中国
电池寿命：2年
表壳材质：合金
手表厚度：14 毫米
表壳尺寸：46 毫米
表带材质：硅胶带
表带长度：255 毫米
表带宽寸：24 毫米
手表重量：120克
玻璃材质：弧形矿物质强化玻璃
玻璃尺寸：44 毫米
显示方式：指针
防水：3ATM
特殊功能：
	日历 计时码表 24小时 夜光 
手表简介：
	30米生活动防水，免除碰水摘表的麻烦
以下是英文内容
RD83008M S/BK-BK-BK
Model：RD83008M-B
Band Material：Silicone
Movement Type：Quartz
Movement Band：CHENLONG
Movement Model：PE902
Battery Life：2 years
Case eMaterial：Alloy
Case Diameter：46 mm
Watch Thickness：14 mm
Strap Width：24 mm
Strap Lenght：255 mm
Weight：120 g
Crystal Material：弧形矿物质强化玻璃
Crystal Size：44 mm
Display：指针
Waterproof：3ATM
Function：
	日历 计时码表 24小时 夜光 
Description：
	30米生活动防水，免除碰水摘表的麻烦
