
产品名称：RD831105M银壳绿面绿带
产品型号：RD831105M-A
机芯类型：石英机芯
机芯品牌：晨龙
机芯型号：PE902
机芯产地：中国
电池寿命：3年
表壳材质：合金
手表厚度：11.5毫米
表壳尺寸：45毫米
表带材质：硅胶
表带长度：240毫米
表带宽寸：24*22毫米
手表重量：96克
玻璃材质：矿物质强化玻璃镜面
玻璃尺寸：35.5毫米
显示方式：指针+数字
防水：3ATM
特殊功能：
    日历,24小时,夜光,
手表简介：
    日历,24小时,夜光,计时,
以下是英文内容
prod.ProdName RD831105M SS-GR-GR
Model：RD831105M-A
Band Material：Silicone
Movement Type：Quartz
Movement Band：SUNON
Movement Model：PE902
Battery Life：3 years
Case eMaterial：Alloy
Case Diameter：45 mm
Watch Thickness：11.5 mm
Strap Width：24*22 mm
Strap Lenght：240 mm
Weight：96 g
Crystal Material：矿物质强化玻璃镜面
Crystal Size：35.5mm
Display：指针+数字
Waterproof：3ATM
Function：
    日历,24小时,夜光,
Description：
    日历,24小时,夜光,计时,